附件2：

重点区域高性能播种机补贴额一览表（公告稿）

| **序号** | **机具**  **大类** | **机具小类** | **机具品目** | **分档名称** | **基本配置与参数要求** | **中央最高补贴额（元）** | **适用作物** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行指夹式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数2、3行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 1500 | 玉米 |
| 2 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行指夹式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数4、5行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 2500 |
| 3 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上指夹式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数≥6行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 5200 |
| 4 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行气力式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数2、3行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 1900 | 通用 |
| 5 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行气力式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数4、5行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 3100 |
| 6 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上气力式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数≥6行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 6400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机具**  **大类** | **机具小类** | **机具品目** | **分档名称** | **基本配置与参数要求** | **中央最高补贴额（元）** | **适用作物** |
| 7 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行指夹式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数2、3行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 1800 | 玉米 |
| 8 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行指夹式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数4、5行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 2700 |
| 9 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上指夹式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数≥6行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 5700 |
| 10 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行气力式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数2、3行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 2200 | 通用 |
| 11 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行气力式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数4、5行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 3300 |
| 12 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上气力式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数≥6行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 6800 |