附件1

江西省农机购置补贴农用连栋温室

（含玻璃温室）整体要求及建设规范

一、整体要求

1.安全性：农用连栋温室（含玻璃温室）整体结构及其所有构件在承受包括恒载、可变载荷等全部设计载荷及可能的载荷组合时，任何构件的危险断面的应力不得超过钢管材料的许用应力，并具有足够的刚度抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，确保安装或维修人员的安全。

2.耐久性：农用连栋温室（含玻璃温室）所有金属材料零部件应采取必要的防腐、防锈措施，骨架构件（包括立柱、拱杆、拉杆等）采用热浸镀锌处理，镀锌层厚度≥45μm，覆盖材料要有足够的使用寿命，主要构件正常使用寿命≥10年。

3.稳定性：农用连栋温室（含玻璃温室）在设计荷载、压力、推力作用下不发生倒塌、倾翻、掀顶等现象，应保持整体稳定。

4.完整性：农用连栋温室（含玻璃温室）所有零部件应安装完整、牢固。

5.抗风载能力：承受风荷载不小于10级。

6.抗雪载能力：承受雪荷载不低于200mm雪厚。

二、建设规范

1.塑料膜和外遮阳塑料膜连栋温室建设具体要求

项目名称	塑料膜连栋温室	外遮阳塑料膜连栋温室
跨度	6m或8m	6m或8m
主立柱	①跨度6m的采用≥60mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管，开间4m；

②跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m；

③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。	①跨度6m的采用≥60mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管，开间4m；

②跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m；

③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。
侧面副立柱	①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

③每个开间不少于2根；

④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。	①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

③每个开间不少于2根；

④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。
端面副立柱	①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

③每个端面不少于4根；

④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。	①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；

③每个端面不少于4根；

④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。
拱杆	①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管，间距≤0.6m；

②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管，间距≤0.8m；

③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。	①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管，间距≤0.6m；

②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管，间距≤0.8m；

③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。
顶部纵向拉杆	顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。	顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。
天沟	冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。	冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。
肩高	≥2m	≥2m
侧面通风（裙边）高度	≥1.2m	≥1.2m
顶高	≤6m	≤6m
加强杆	①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；

②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；

③每开间主立柱之间设置支撑杆；

④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。	①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；

②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；

③每开间主立柱之间设置支撑杆；

④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。
塑料薄膜	防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。	防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。
基础	根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。	根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。
外遮阳	无	遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。
外遮阳架	无	外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，

材质均不低于碳素结构钢Q235。
卷膜机构	边侧和顶部采用电动卷膜通风装置，带自锁装置。	边侧和顶部采用电动卷膜通风装置，带自锁装置。
2.玻璃温室建设具体要求

项目名称	玻璃温室
主体结构	文洛式结构
附属结构	配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温系统。
主立柱	采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管。	材质应不低于GB/T 700中Q235，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，钢管镀锌层平均厚度≥45μm。
侧立柱	采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管，间距≤2m。
端面立柱	采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管。
天沟	采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm。	材质符合GB/T 700，表面镀锌层重量不低于 GB/T 2518中Z275要求。
肩高	≥4m
推拉门	采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求。	符合GB/T 8478等要求。
覆盖材料	采用厚度≥5mm的浮法玻璃，透光率≥90%。	符合GB 11614、JG/T 116、NY/T 1966、GB/T 2680等要求。
三、其他要求

1.标志要求。农用连栋温室（含玻璃温室）安装完成后，产销企业应在入口醒目位置安装标牌。标牌内容包括：产品名称、规格型号、生产企业名称及地址、产品编号、建设地点和面积、安装日期、联系人和联系方式等。标牌上应有"20XX年国家补贴设备"字样，尺寸不小于20X30(cm)。标牌文字应打印，并保持清晰永久。

2.规格标注。农用连栋温室（含玻璃温室）的主立柱、拱杆、天沟必须打印材料规格参数。其中主立柱规格标注样式为：长×宽×厚，如“120×60×3mm”；拱杆标注样式为：直径×厚，如“Φ25×1.5mm”；天沟标注样式为：t=厚度，如“t=3mm”。

3.技术资料。农用连栋温室（含玻璃温室）建设完成后，生产企业应给用户提供详尽的技术和安装文件，主要包括产品合格证、安装手册、使用说明书、产品维护保养文件、安装清单、建设图纸、项目区位图等。