附件3

江西省2024-2026年连栋温室、蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套

设施装备购置补贴产品分档及补贴额一览表

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	设施种植机械	设施栽培设备	温室

骨架	塑料膜连栋温室	跨度≥6m；主立柱≥60mm×60mm×2.5mm矩形钢管；拱杆外径≥Φ25mm，壁厚≥1.5mm。	13元/㎡
2	设施种植机械	设施栽培设备	温室

骨架	外遮阳塑料膜连栋温室	跨度≥6m；主立柱≥60mm×60mm×2.5mm矩形钢管；拱杆外径≥Φ25mm，壁厚≥1.5mm；带外遮阳结构。	21元/㎡
3	设施种植机械	设施栽培设备	温室

骨架	玻璃温室	主立柱≥60mm×120mm×3mm矩形钢管；覆盖材料为浮法玻璃材料；肩高≥4m。	95元/㎡
4	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	意蜂养殖成套设备（继箱）	蜂箱。（1）型式：意蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：木质板材；（4）数量：≥100个。
继箱。（1）型式：意蜂蜂箱；（2）内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高248-255mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥100个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	6500
5	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	意蜂养殖成套设备（浅继箱）	蜂箱。（1）型式：意蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：木质板材；（4）数量：≥100个。
浅继箱。（1）型式：意蜂蜂箱；（2）内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高166-173mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥100个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	6250
6	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	脱粉蜂箱成套设备（继箱）	蜂箱。（1）型式：脱粉蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥100个。
继箱。（1）型式：脱粉蜂箱；（2）内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高248-255mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥100个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	11500
7	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	脱粉蜂箱成套设备（浅继箱）	蜂箱。（1）型式：脱粉蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥100个。
浅继箱。（1）型式：脱粉蜂箱；（2）内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高166-173mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥100个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	11250
8	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	37型中蜂养殖成套设备（继箱）	蜂箱。（1）型式：37型中蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长328-332mm、宽328-332mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm;（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥50个。
继箱。（1）型式：37型中蜂蜂箱;（2）内围尺寸：长328-332mm、宽328-332mm、高248-255mm、厚度19.7-20.3mm;（3）材质：针叶板材;（4）数量：≥50个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2625
9	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	37型中蜂养殖成套设备（浅继箱）	蜂箱。（1）型式：37型中蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长328-332mm、宽328-332mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm;（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥50个。
浅继箱。（1）型式：37型中蜂蜂箱;（2）内围尺寸：长328-332mm、宽328-332mm、高166-173mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材;（4）数量：≥50个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2500
10	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	41型中蜂养殖成套设备（继箱）	蜂箱。（1）型式：41型中蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长368-372mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥50个。
继箱。（1）型式：41型中蜂蜂箱;（2）内围尺寸：长368-372mm、宽368-372mm、高248-255mm、厚度19.7-20.3mm;（3）材质：针叶板材;（4）数量：≥50个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2750
11	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	41型中蜂养殖成套设备（浅继箱）	蜂箱。（1）型式：41型中蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长368-372mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材;（4）数量：≥50个。
浅继箱。（1）型式：41型中蜂蜂箱;（2）内围尺寸：长368-372mm、宽368-372mm、高166-173mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：针叶板材；（4）数量：≥50个。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2625
12	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	意蜂智慧养殖成套设备	1.智慧蜂箱底。（1）型式：智慧蜂箱功能底座；（2）外围尺寸：长549-551mm、宽399-411mm；（3）材质：木质板材、食品级塑料、食品级304不锈钢材质；（4）数量：≥5个。
2.蜂箱。（1）型式：意蜂蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长468-472mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：木材、食品级新材料;（4）数量：≥5个。

全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2700
13	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	中蜂41型智慧养殖成套设备	1.智慧蜂箱底。（1）型式：智慧蜂箱功能底座；（2）外围尺寸：长429-441mm、宽399-411mm；（3）材质：木质板材、食品级塑料、食品级304不锈钢材质；（4）数量：≥5个。
2.蜂箱。（1）型式：41型中蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长368-372mm、宽368-372mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm；（3）材质：木材、食品级新材料;（4）数量：≥5个。

全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2700
14	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	中蜂37型智慧养殖成套设备	1.智慧蜂箱底。（1）型式：智慧蜂箱功能底座；（2）外围尺寸：长429-441mm、宽368-372mm；（3）材质：木质板材、食品级塑料、食品级304不锈钢材质；（4）数量：≥5个。
2.蜂箱。（1）型式：37型中蜂箱；（2）巢箱圈内围尺寸：长328-332mm、宽328-332mm、高258-265mm、厚度19.7-20.3mm;（3）材质：木材、食品级新材料;（4）数量：≥5个。

全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	2700
15	畜禽、水产品初加工机械	畜禽产品初加工机械	成熟蜜初加工成套设备	中型成熟蜜初加工成套设备	1.割盖机。（1）处理量：90-180脾/h；（2）功率：≥0.75kW；（3）温度：≤43℃；（4）材料：与蜜蜂接触部分材质食品级304不锈钢材质；（5）数量≥1套。
2.蜜脾输送机。（1）处理量：90-180脾/h；（2）功率：≤1.25kW；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
3.空脾输送机。（1）处理量：＞180脾/h；（2）功率：≤1.25kW；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质为304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
4.取蜜机。（1）处理量：90-180脾/h；（2）功率：≤1.25kW；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
5.蜂蜜缓存罐。（1）容积：≥50L；（2）温度控制：≤43℃；（3）转速：≤23rpm；（4）功率：≤1kW；（5）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（6）数量≥1套。
6.蜂蜜泵。（1）输送能力：≥500kg/h；（2）扬程：≥20m；（3）功率：≥0.5kW；（4）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（5）数量≥1套。
7.蜜蜡分离机。（1）过滤网精度：≥100目；（2）处理量：≥800kg/h；（3）功率：≤0.5kW；（4）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（5）数量≥1套。
8.蜂蜜过滤器。（1）过滤网精度：≥100目；（2）处理量：≥800kg/h；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	54300
16	畜禽、水产品初加工机械	畜禽产品初加工机械	成熟蜜初加工成套设备	大型成熟蜜初加工成套设备	1.割盖机。（1）处理量：180-360脾/h；（2）功率：≥0.75kW；（3）温度：≤43℃；（4）材料：与蜜蜂接触部分材质食品级304不锈钢材质；（5）数量≥1套。
2.蜜脾输送机。（1）处理量：180-360脾/h；（2）功率：≤1.25kW；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
3.空脾输送机。（1）处理量：＞360脾/h；（2）功率：≤1.25kW；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质为304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
4.取蜜机。（1）处理量：180-360脾/h；（2）功率：≤1.25kW；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
5.蜂蜜缓存罐。（1）容积：100L；（2）温度控制：≤43℃；（3）转速：≤23rpm；（4）功率：≤1kW；（5）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（6）数量≥1套。
6.蜂蜜泵。（1）输送能力：≥500kg/h；（2）扬程：≥20m；（3）功率：≥0.5kW；（4）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（5）数量≥1套。
7.蜜蜡分离机。（1）过滤网精度：≥100目；（2）处理量：≥800kg/h；（3）功率：≤0.5kW；（4）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（5）数量≥1套。
8.蜂蜜过滤器。（1）过滤网精度：≥100目；（2）处理量：≥800kg/h；（3）材料：与蜂蜜接触部分材质食品级304不锈钢材质；（4）数量≥1套。
全部设施和设备均须符合《蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设备建设技术规范》。	107500