附件

江西省农业机械化生产技术装备需求目录（2026年版）

序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标	序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标
1	杂交水稻制种赶粉多旋翼无人机	续航时间≥30min；

有效侧向风场覆盖宽度≥4m；

授粉有效率≥95%；

赶粉作业效率≥40亩/时。	2	谷物联合收获机自适应仿形与减振割台	喂入量≥5.0kg/s；

割台横向仿形范围≥±20cm；

控制响应时间≤400ms；

留茬高度一致性标准差≤2cm；

减振比≥30%。
3	无筛振动式低损百合采挖机	配套动力60～80kW；

作业幅宽1.5～2m；

埋果率≤3%；

伤果率≤4%；

作业效率≥2亩/时。	4	水稻钵体苗高效无序抛秧机	作业幅宽≥3m；

伤秧率≤3%；

漂秧率≤3%；

均匀性变异系数≤35%；

立苗率≥85%；

作业效率≥8亩/时。
5	水田船式拖拉机	动力≥52kW；

通过性：保证在深泥脚（30cm～50cm）水田的基本通过性，有效保护犁地层；

接地压力≤15kPa；

离地间隙≥50cm。	6	电动水稻插秧机	漏插率≤5%；

伤秧率≤4%；

漂秧率≤3%；

续航时间≥4小时；

IP防护等级≥IP67；

作业效率≥3亩/时。
序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标	序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标
7	多旋翼无人机水稻钵体苗抛秧装置	适配多旋翼无人机载重量≥50kg；

载秧量≥40kg；

作业幅宽≥2m；

损伤率≤3%；

均匀性变异系数≤35%；

立苗率≥85%；

作业效率≥8亩/时。	8	水稻插秧机自动装秧装置	1.载秧量≥80盘；

2.自主装秧成功率≥97%。
9	杂交水稻制种父本授粉后割除机	1.作业幅宽≤60cm；

2.留茬高度≤20cm；

3.父本割除率≥98%；

4.植株粉碎长度≤20cm；

5.续航时间≥4h（快充2小时）；

6.作业效率≥2亩/时。	10	六行油菜钵体苗移栽机	适用厢宽：1.8m;

伤苗率≤5%；

漏栽率≤5%；

栽植位置偏差≤8cm；

栽植覆土率≥85%；

栽植效率≥3亩/时。
11	油茶鲜果破壳清选成套设备	脱壳率≥98%；

破籽率≤2%；

清选率≥98%；

失籽率≤2%；

生产效率≥2吨/时。	12	猕猴桃采后商品化处理智能成套装备	上料速度≥4吨/时；

猕猴桃硬度≤7kgf/cm²时可溶性固形物检测标准误差（SEP）≤1Brix；

干物质含量检测标准误差（SEP）≤0.8%，

花皮等缺陷面积0.25cm2以上时识别准确率≥96%；

外观和内部品质分选速度≥550个/分钟/通道；

浮毛除毛率≥90%；

损伤率≤3%；

装箱效率≥420箱/小时。
序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标	序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标
13	莲田高效采藕机	作业效率≥200m2/h；

藕种完整率≥35%；

采净率≥90%；

燃油消耗率≤40升/亩（泥深30cm条件下）；

单日连续作业稳定性≥8h。	14	精准肥液流量控制自动水肥一体化装备	土壤墒情多参数传感器土壤湿度误差≤5%，电导率测量精度≤3%；

设备水肥配比动态运行均匀性≤±5%；

水肥浓度（EC值）控制精准率≥90%；

轮灌区内流量变异系数≤7%；

水肥浓度（EC值）控制均匀度≥85%。
15	藠头播种机	动力≤20kW;

作业行数≥8；

正芽率≥90%；

种子破损率≤1%；

重播率≤3%；

漏播率≤5%；

播种深度合格率≥90%；

作业效率≥1亩/时。	16	莲蓬采收机	莲蓬识别准确率≥95%；

采摘成功率≥95%；

采净率≥90%；

损失率≤10%；

作业效率≥10kg/h。
17	红壤悬挂式双行芋头播种机	配套动力≤90kW；

作业行数单垄双行；

作业幅宽0.9～1.2m可调；

行距25～50cm可调；

株距20～35cm可调；

种子破损率≤0.8%；

空穴率≤2.5%；

重播率≤2.5%；

正芽率≥80%；

作业效率≥2亩/时。	18	自走式电动微耕机	作业幅宽≥80cm；

耕深10～15cm；

耕深稳定性≥85%；

碎土率≥50%；

作业坡度≥20°；

耳位噪声≤65dB；

续航时间≥4小时；

作业效率≥2亩/时；

具备遥控操作、自动转向、无级调速、负载自适应调节、EBS能量回收、过载保护功能。
序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标	序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标
19	猕猴桃智能采摘机	可见果定位精度≥93%；

果实识别准确率≥95%；

采摘损伤率≤3%；

采摘成功率≥90%；

作业坡度≥20°；

续航时间≥8h；

自主导航直线轨迹偏差≤10cm；

采摘效率≥175kg/h。	20	脐橙智能采摘机	采摘臂空间定位精度≤3mm；

采摘准确度≥92%；

单果采摘时间≤10s；

成熟果采净率≥80%；

果品损伤率≤3%；

作业坡度≥20°；

作业效率≥200kg/h。
21	果实自动套袋机	套袋效率≥500个/时；

套袋成功率≥98%；

果实损伤率≤3%。	22	食用菌制棒机	1.装袋破损率≤1.0%；

2.单棒重量误差≤5%；

3.封口合格率≥99%；

4.生产效率≥1000袋/时。
23	禽类粪污有机肥发酵处理成套设备	单机处理能力≥40t/批次；

单批次平均发酵周期≤25天；

整机重量≤2t，无需专用硬化地基与厂房；

功率≤3kW；

温度传感器误差≤±0.5℃；

数据传输速度≥1次/分钟；

无线传输距离≥100m；

系统稳定性≥95%；

曝气风机频率范围5–50Hz；

响应速度≤5s；

11.成品有机肥有机质≥30%；

12.氮磷钾总养分含量≥4%。	24	蛋鸡养殖智能巡检机器人	死鸡检出率≥95%；

病弱鸡检出率≥90%：

可同时巡检层数≥5；

最大匀速巡检移动速度≥0.2m/s；

连续巡检续航时间≥12h；

单机管理存栏数≥10万羽；

远程监控水平视角≥330°。
序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标	序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标
25	蜂蜜割脾摇蜜过滤一体化装备	过滤精度≤120μm；

脾损率≤5%；

摇蜜转速200～400r/min可调、转数误差±5r/min；

割脾刀最大预热温度≥150℃;

生产效率：小型设备≥50脾/时，大型设备≥180脾/时。	26	工厂化循环水养殖水质精准管控装备	监测精度：溶解氧±0.1mg/L、氨氮±0.01mg/L、亚硝酸盐±0.01mg/L、pH值±0.05；

氨氮去除率≥92%；

亚硝酸盐去除率≥87%；

悬浮物过滤效率≥95%；

切换响应时间≤30秒；

预警准确率≥98%；

连续运维周期≥65天。
27	河蟹智能分选捆扎一体机	雌雄识别准确率≥98%；

重量分选准确率≥98%；

捆扎成功率≥95%；

损伤率≤3%；

处理能力≥120只/小时。	28	夏秋红茶滚筒式全自动发酵机	单批最大处理量（揉捻叶）≥1000kg；

发酵环境温度26℃-40℃范围内可控，控制精度≤1℃；

发酵环境湿度70%-98%范围内可控，控制精度≤2%RH；

换气率≥60次/时；

成茶品质提升等级≥1级；

感官评分提升≥2分；

发酵效率提升≥25%。
序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标	序号	技术装备

（机具）名称	主要参考指标
29	黄栀子杀青-干燥一体机	单批次加工量≥200kg；

杀青与干燥过程温度调节精度为±1.0℃、

相对湿度调节精度为±5%；

干燥过程含水率识别率≥90%；

干制产品含水率≤8.5%；

栀子苷含量≥1.8%；

加工均匀度≥90%；

单位能耗≤2kW·h/kg。	30	自走式车前子收获机	作业幅宽1.2～1.5m；

适宜作业坡度≥8°；

收获损失≤15%；

收获效率≥2亩/时。
31	丘陵自走式黄精收获装备	作业幅宽0.8～1.2m；

作业坡度≥15°；

采挖深度≥30cm；

挖净率≥95%；

损伤率≤5%；

含杂率≤5%；

明茎率≥90%；

作业效率≥1.5亩/时。	32	自走式枳壳采收机	作业坡度≥15°；

收净率≥95%；

损伤率≤3%；

含杂率≤4%；

作业效率≥0.5亩/时。
33	草本桑采收打捆一体机	作业幅宽1.2～1.5m；

割茬损伤率≤5%；

桑叶损失率≤5%；

割茬高度变异系数≤7%；

成捆率≥97%；

作业效率≥3亩/时。