附件1
上海市农机购置与应用补贴“优机优补”机具补贴额一览表
	序号
	大类
	小类
	品目
	分类名称
	主要配置及参数
	补贴额（元）
	类型

	1
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	90—100马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	90马力≤功率＜100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥40kg/kW；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	27700
	通用类

	2
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	100—120马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	100马力≤功率＜120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥43kg/kW；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	30700
	

	3
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	120—140马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	120马力≤功率＜140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥43kg/kW；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	43000
	通用类

	4
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	140—160马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥43kg/kW；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	46000
	通用类

	5
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	160—180马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	160马力≤功率＜180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥43kg/kW；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	53400
	通用类

	6
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	180—200马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	180马力≤功率＜200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥43kg/kW；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	58900
	通用类

	7
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	200马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机（优机优补）
	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量K≥43kg/kW；换挡方式：部分动力 换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。前装辅助驾驶（系统）设备，（加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备）。
	77100
	通用类

	8
	收获机械
	粮食作物收获机械
	谷物联合收割机
	6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）（优机优补）
	喂入量≥6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入。总损失率不得高于1.6%。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求、具有定位等功能的物联网监控设备。
	48000
	通用类

	9
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	谷物（粮食）干燥机（烘干机）
	批处理量10—20t循环式谷物烘干机（优机优补）
	10t≤批处理量＜20t；循环式;具备动态传输作业数据功能。
	30300
	通用类

	10
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	谷物（粮食）干燥机（烘干机）
	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机（优机优补）
	批处理量≥30t；循环式；具备动态传输作业数据功能。
	58000
	通用类




