附件2

现场演示要求

	序号
	产品名称
	准备要求
	判定原则

	1
	微型耕耘机
	机具按实际作业状态组装，加满燃油。
	现场演示前对产品外形尺寸、工作幅宽、刀辊最大回转半径和整机满油质量进行测量；对产品型号名称、配套发动机生产企业、配套发动机标定功率、配套发动机标定转速和总安装刀数进行核对。
现场演示机具在测定区内作业1个行程后测定耕深，耕深测定方法及判定规则符合《DG/T 006—2019微耕机》大纲要求。


[bookmark: _GoBack]
