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山东省粮食烘干中心成套设施设备补贴额一览表
	档次序号
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	最高补贴额（元）
	备注

	1
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	60-90t/批循环式粮食烘干成套设备
	60t/批≤批处理量＜90t/批；固定式电子衡额定载荷≥100t；卸粮斗1个，容积≥9m3；提升机≥4台，单台提升量≥20t/h；清选机处理量≥20t/h；烘前仓容量≥100t；刮板/皮带输送机≥4台，单台输送量≥20t/h；单组循环式烘干机批处理量≥30t；烘后仓容量≥100t；电气控制部分包含必备的电控柜及电线电缆等，除尘系统包含进出粮和烟气除尘设备及管网等；室外安装的钢板仓采用镀锌钢板制作。
	210000
	

	2
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	90-120t/批循环式粮食烘干成套设备
	90t/批≤批处理量＜120t/批；固定式电子衡额定载荷≥100t；卸粮斗1个，容积≥9m3；提升机≥4台，单台提升量≥30t/h；清选机处理量≥30t/h；烘前仓容量≥100t；刮板/皮带输送机≥4台，单台输送量≥30t/h；；单组循环式烘干机批处理量≥30t；烘后仓容量≥100t；电气控制部分包含必备的电控柜及电线电缆等，除尘系统包含进出粮和烟气除尘设备及管网等；室外安装的钢板仓采用镀锌钢板制作。
	278600
	

	3
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	120t/批及以上循环式粮食烘干成套设备
	批处理量≥120t/批；固定式电子衡额定载荷≥100t；卸粮斗1个，容积≥9m3；提升机≥4台，单台提升量≥50t/h；清选机处理量≥50t/h；烘前仓容量≥150t；刮板/皮带输送机≥4台，单台输送量≥50t/h；单组循环式烘干机批处理量≥30t；烘后仓容量≥150t；电气控制部分包含必备的电控柜及电线电缆等，除尘系统包含进出粮和烟气除尘设备及管网等；室外安装的钢板仓采用镀锌钢板制作。
	344200
	

	4
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	200-300t/日连续式粮食烘干成套设备
	200t/日≤日处理量＜300t/日；固定式电子衡额定载荷≥100t；卸粮斗1个，容积≥9m3；提升机≥4台，单台提升量≥30t/h；清选机处理量≥30t/h；烘前仓容量≥200t；刮板/皮带输送机≥4台，单台输送量≥30t/h；烘后仓容量≥200t；电气控制部分包含必备的电控柜及电线电缆等，除尘系统包含进出粮和烟气除尘设备及管网等；室外安装的钢板仓采用镀锌钢板制作。
	270000
	

	5
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	300-600t/日连续式粮食烘干成套设备
	300t/日≤日处理量＜600t/日；固定式电子衡额定载荷≥100t；卸粮斗1个，容积≥9m3；提升机≥4台，单台提升量≥50t/h；清选机处理量≥50t/h；烘前仓容量≥300t；刮板/皮带输送机≥4台，单台输送量≥50t/h；烘后仓容量≥300t；电气控制部分包含必备的电控柜及电线电缆等，除尘系统包含进出粮和烟气除尘设备及管网等；室外安装的钢板仓采用镀锌钢板制作。
	360000
	

	6
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	600t/日及以上连续式粮食烘干成套设备
	日处理量≥600t/日；固定式电子衡额定载荷≥100t；卸粮斗1个，容积≥9m3；提升机≥4台，单台提升量≥80t/h；清选机处理量≥80t/h；烘前仓容量≥600t；刮板/皮带输送机≥4台，单台输送量≥80t/h；烘后仓容量≥600t；电气控制部分包含必备的电控柜及电线电缆等，除尘系统包含进出粮和烟气除尘设备及管网等；室外安装的钢板仓采用镀锌钢板制作。
	600000
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