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甘肃省粮食产地烘干成套设施装备补贴额一览表
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	机具大类
	机具小类
	机具品目
	档次名称
	分档参数
	拟定补贴额（万元）

	1
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	60-90t/批循环式粮食烘干成套设施设备
	60t/批≤批处理量＜90t/批，包括称重、清选、烘干、烘前、烘后暂存、输送提升、除尘、电气控制及配套设施。称重系统为国标三级计量；烘干系统为循环式烘干，温控稳定、烘干均匀；除尘系统环保达标，除尘效果良好；电控系统为 PLC 智能控制，具备自动运行、故障报警、安全保护功能；储粮系统具备密闭、通风、防潮、防结露功能。清选机处理量≥30t；输送机输送量30t/h；提升机提升量≥30t/h；暂存仓≥60t;热效率≥75%。烘干机热风温度45-85℃，降水速率0.5%-1.2%/小时，粮食干燥均匀度差值≤0.5%，配备自动温湿度监测系统。
	27

	2
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	90t/批及以上循环式粮食烘干成套设施设备
	90t/批≤批处理量＜120t/批，包括称重、清选、烘干、烘前、烘后暂存、输送提升、除尘、电气控制及配套设施。称重系统为国标三级计量；烘干系统为循环式烘干，温控稳定、烘干均匀；除尘系统环保达标，除尘效果良好；电控系统为 PLC 智能控制，具备自动运行、故障报警、安全保护功能；储粮系统具备密闭、通风、防潮、防结露功能。。清选机处理量≥50t；输送机输送量30t/h；提升机提升量≥50t/h；暂存仓容量≥100t；热效率≥75%。烘干机热风温度 45-85℃，降水速率 0.5%-1.2%/小时，粮食干燥均匀度差值≤0.5%，配备自动温湿度监测系统。
	32

	 3
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	50-100t/日连续式粮食烘干成套设施设备
	50t/日≤日处理量＜100t/日，包含称重、清选、烘干、烘前、烘后暂存、输送提升、除尘、电气控制及配套设施。称重系统为国标三级计量；烘干系统为连续式烘干，连续进出料、烘干稳定均匀；除尘系统配套齐全、满足环保排放要求；电控系统全自动智能控制，带安全保护及故障报警；储粮系统密闭性好，具备通风防霉、防潮储粮功能。清选机处理量≥20t；输送机输送量20t/h；提升机提升量≥20t/h；暂存仓≥50t;热效率≥75%。烘干机连续顺流烘干工艺，可调热风40-90℃，单次降水区间3%-8%，破碎率增加值≤0.3%，连续不间断进料出料。
	15

	4
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	100-200t/日连续式粮食烘干成套设施设备
	100t/日≤日处理量＜200t/日，包含称重、清选、烘干、烘前、烘后暂存、输送提升、除尘、电气控制及配套设施。称重系统为国标三级计量；烘干系统为连续式烘干，连续进出料、烘干稳定均匀；除尘系统配套齐全、满足环保排放要求；电控系统全自动智能控制，带安全保护及故障报警；储粮系统密闭性好，具备通风防霉、防潮储粮功能。清选机处理量≥20t；输送机输送量20t/h；提升机提升量≥20t/h；暂存仓≥100t;热效率≥75%。烘干机连续顺逆流复合烘干工艺，热风调控40-90℃，单次降水3%-8%，破碎率增加值≤0.3%，连续不间断进料出料。
	27

	5
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	200-300t/日连续式粮食烘干成套设施设备
	200t/日≤日处理量＜300t/日，包含称重、清选、烘干、烘前、烘后暂存、输送提升、除尘、电气控制及配套设施。称重系统为国标三级计量；烘干系统为连续式烘干，连续进出料、烘干稳定均匀；除尘系统配套齐全、满足环保排放要求；电控系统全自动智能控制，带安全保护及故障报警；储粮系统密闭性好，具备通风防霉、防潮储粮功能。清选机处理量≥30t；输送机输送量30t/h；提升机提升量≥30t/h；暂存仓≥200t;热效率≥75%。烘干机多级连续顺逆流烘干结构，热风40-95℃，单次降水3%-10%，破碎率增加值≤0.2%，连续不间断进料出料。
	35

	6
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其他粮食初加工机械
	300t/日及以上连续式粮食烘干成套设施设备
	且300t/日≤日处理量，包含称重、清选、烘干、烘前、烘后暂存、输送提升、除尘、电气控制及配套设施。称重系统为国标三级计量；烘干系统为连续式烘干，连续进出料、烘干稳定均匀；除尘系统配套齐全、满足环保排放要求；电控系统全自动智能控制，带安全保护及故障报警；储粮系统密闭性好，具备通风防霉、防潮储粮功能。。清选机处理量≥50t；输送机输送量50t/h；提升机提升量≥50t/h；暂存仓≥300t;热效率≥75%。烘干机基础参数：大型多级连续烘干塔，热风可调 40-95℃，单次降水 3%-10%，破碎率增加值≤0.2%，连续不间断进料出料。
	45
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