附件3

江西省2024-2026年农机新产品购置补贴产品分档及补贴额一览表

	序号
	大类
	小类
	品目
	分档名称
	基本配置和参数
	中央财政补贴额（元）
	备注

	1
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量40吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥50T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥30T/h；4.烘前仓：≥1座，总容量≥40t;5.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥40×104kcal/h；6.烘后仓：≥1座，总容量≥40t；7.提升机：≥4台，单台功率≥4kW；8.刮板（皮带）输送机：≥4台，单台功率≥5.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥40t；11.干燥塔房采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥540㎡；除尘室采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥39㎡；除尘系统含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等。
全部设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	180000
	

	2
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量60吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥50T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥30T/h；4.烘前仓：≥1座，总容量≥60t;5.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥60×104kcal/h；6.烘后仓：≥1座，总容量≥60t；7.提升机：≥4台，单台功率≥4kW；8.刮板（皮带）输送机：≥4台，单台功率≥5.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥60t；11.干燥塔房采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥540㎡；除尘室采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥59㎡；除尘系统含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等。
全部设施和设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	221000
	

	3
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量80吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥50T/h；4.烘前仓：≥1座，总容量≥80t;5.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥80×104kcal/h；6.烘后仓：≥1座，总容量≥80t；7.提升机：≥4台，单台功率≥5.5kW；8.刮板（皮带）输送机：≥4台，单台功率≥7.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥80t；11.干燥塔房采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥576㎡；除尘室采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥79㎡；除尘系统含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等。
全部设施和设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	298000
	

	4
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量120吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥50T/h；4.烘前仓：≥1座，总容量≥120t;5.生物质热风炉：≥2组，总热功率≥120×104kcal/h；6.烘后仓：1座，总容量≥120t；7.提升机：≥4台，单台功率≥5.5kW；8.刮板（皮带）输送机：≥4台，单台功率≥7.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥120t；11.干燥塔房采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥670㎡；除尘室采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥110㎡；除尘系统含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等。
全部设施和设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	394000
	

	5
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量180吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥50T/h；4.烘前仓：≥2座，总容量≥180t;5.生物质热风炉：≥3组，总热功率≥180×104kcal/h；6.烘后仓：≥2座，总容量≥180t；7.提升机：≥4台，单台功率≥5.5kW；8.刮板（皮带）输送机：≥6台，单台功率≥7.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥180t；11.干燥塔房采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥940㎡；除尘室采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，建筑面积≥170㎡；除尘系统含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等。
全部设施和设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	552000
	

	6
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量240吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥50T/h；4.烘前仓：≥2座，总容量≥240t;5.生物质热风炉：≥4组，总热功率≥240×104kcal/h；6.烘后仓：≥2座，总容量≥240t；7.提升机：≥4台，单台功率≥5.5kW；8.刮板（皮带）输送机：≥6台，单台功率≥7.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥240t。
全部设施和设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	600000
	补贴额最高不超过60万元。

	7
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械
	批处理量300吨稻谷烘干成套设备
	1.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100T；2.卸粮斗：≥1座，总容积≥9m³；3.清选机：处理量≥50T/h；4.烘前仓：≥3座，总容量≥300t;5.生物质热风炉：≥5组，总热功率≥300×104kcal/h；6.烘后仓：≥3座，总容量≥300t；7.提升机：≥4台，单台功率≥5.5kW；8.刮板（皮带）输送机：≥7台，单台功率≥7.5kW；9.电控系统：电控柜及电线电缆；10.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t，总批次处理量≥300t。
全部设施和设备均应符合《江西省农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范》有关建设技术参数要求。
	600000
	补贴额最高不超过60万元。

	8
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	单通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥0.6m，功率≥0.55kW，生产率：4-5t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：1通道1台，功率≥0.3kW，生产率：4-5t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，外观分选尺寸精度:0.5mm，外观分选尺寸误差：±1mm，颜色分选精度：95%；3.果蔬内部品质分选机：1通道1台，功率≥0.2kW，生产率：4-5t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度标准误差：≤0.5Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	117000
	

	9
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	单通道质量外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥0.6m，功率≥0.55kW，生产率：4-5t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：1通道1台，功率≥0.3kW，生产率：4-5t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，外观分选尺寸精度:1mm，外观分选尺寸误差：±1mm，颜色分选精度：95%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	49000
	

	10
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	单通道内部品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥0.6m，功率≥0.55kW，生产率：4-5t/h；2.果蔬质量分选机：1台，生产率：4-5t/h，分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，损伤率：≤5%；3.果蔬内部品质分选机：1通道1台，功率≥0.2kW，生产率：4-5t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度标准误差：≤0.5Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	87000
	

	11
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	双通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1m，功率≥0.55kW，生产率：8-10t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：2通道1台，功率≥0.3kW，生产率：8-10t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，外观分选尺寸精度:1mm，外观分选尺寸误差：±1mm，颜色分选精度：95%；3.果蔬内部品质分选机：2通道1台，单通道功率≥0.2kW，生产率：8-10t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度标准误差：≤0.5Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	237000
	

	12
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	双通道质量外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1m，功率≥0.55kW，生产率：8-10t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：2通道1台，功率≥0.3kW，生产率：8-10t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，外观分选尺寸精度:1mm，外观分选尺寸误差：±1mm，颜色分选精度：95%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	105000
	

	13
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	双通道内部品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1m，功率≥0.55kW，生产率：8-10t/h；2.果蔬质量分选机：生产率：8-10t/h，分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，损伤率：≤5%；3.果蔬内部品质分选机：2通道1台，单台功率≥0.2kW，生产率：8-10t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度标准误差：≤0.5Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	165000
	

	14
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	四通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1.5m，功率≥0.55kW ，生产率：16-20t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：4通道1台，功率≥0.3kW，生产率：16-20t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，分选尺寸精度:1mm，外观分选尺寸误差：±1mm，颜色分选精度：95%；3.果蔬内部品质分选机：4通道1台，单通道功率≥0.2kW，生产率：16-20t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度标准误差：≤0.5Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	467000
	

	15
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	四通道质量外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1.5m，功率≥0.55kW ，生产率：16-20t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：4通道1台，功率≥0.3kW，生产率：16-20t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，分选尺寸精度:1mm，外观分选尺寸误差：±1mm，颜色分选精度：95%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	247000
	

	16
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	四通道内部品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1.5m，功率≥0.55kW ，生产率：16-20t/h；2.果蔬质量分选机：生产率：16-20t/h，分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，损伤率：≤5%；3.果蔬内部品质分选机：4通道1台，功率≥0.2kW，生产率：16-20t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度标准误差：≤0.5 Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	303000
	

	17
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	六通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1.8m，功率≥0.55kW，生产率：24-30t/h；2.果蔬质量外观品质分选机：6通道1台，功率≥0.3kW，生产率：24-30t/h，质量和外观分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%，分选尺寸精度:1mm，外观分选尺寸精度:±1mm，颜色分选精度：95%；3.果蔬内部品质分选机：6通道1台，功率≥0.2kW，生产率：24-30t/h，分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%，分选糖度区间：3-23Brix，检测糖度误差：≤0.5 Brix，糖度分选合格率：≥90%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘分级成套设备建设技术规范》。
	600000
	补贴额最高不超过60万元

	18
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬初加工成套设备
	六通道质量外观品质分选成套设备
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