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[bookmark: _Toc22466]前    言
本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。
本大纲为首次制定。
本大纲由湖南省农业农村厅提出。
本大纲由湖南省农机事务中心技术归口。
本大纲起草单位：湖南省农机事务中心、云南省农业机械鉴定站、新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心、云南省林业和草原科学院、湖南省农友机械集团有限公司、新疆维吾尔自治区林业科学院。
本大纲主要起草人：李靖、周谦、蔡仲明、李晓凌、王祥明、张强、宁德鲁、张艳丽、刘雄佩、邓通、李铁辉、张强。
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1

[bookmark: SectionMark4]核桃采打机
[bookmark: _Toc27220][bookmark: _Toc325896918][bookmark: _Toc35850746][bookmark: _Toc90102748][bookmark: _Toc449605248][bookmark: _Toc148086672][bookmark: _Toc90089907][bookmark: _Toc13417]1 范围
本大纲规定了核桃采打机的术语和定义、型号命名规则、基本要求、专项鉴定内容和方法。
本大纲适用于核桃采打机的专项鉴定。
[bookmark: _Toc148086673][bookmark: _Toc325896919][bookmark: _Toc449605249][bookmark: _Toc23070][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc90089908][bookmark: _Toc35850747][bookmark: _Toc90102749]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc22133]GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
GB/T 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则
[bookmark: _Toc29368]3 术语和定义
[bookmark: _Toc89766172][bookmark: _Toc178503354][bookmark: _Toc14775]下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc178503355][bookmark: _Toc2205][bookmark: _Toc145492113][bookmark: _Toc148086674][bookmark: _Toc325896927][bookmark: _Toc35850748][bookmark: _Toc517710230][bookmark: _Toc449605256]3.1
[bookmark: _Toc178503359]枝条位采打机   
以电动机、汽油或柴油发动机为动力，通过拍打、晃动（推拉、振动）、梳刷等方式作用于分枝或枝条使果实脱落的机具。
[bookmark: _Hlk10842040]3.2 
树干位采打机
以电动机、汽油或柴油发动机为动力，机具夹持或捆绑于树干，通过晃动（拉扯、振动）等方式作用于树干使果实脱落的机具。
[bookmark: _Toc5549]4 型号命名规则
[bookmark: _Toc178503360]4.1编制方法
核桃采打机的型号编制参考JB/T 8574的规定。
[bookmark: _Toc178503361]4.2型号的命名及含义
[bookmark: _Toc17875] □       - 
	采打效率代号：单位为千克每小时（kg/h）

	整机型式代号：枝条位采打机用字母Z表示，树干位采打机用字母S表示

	小类分类代号：核桃采打机用字母HC表示
大类分类代号：收获机械，用数字4表示

	

[bookmark: _Toc89754259][bookmark: _Toc400633508][bookmark: _Toc89754554][bookmark: _Toc465692078]示例：采打效率为300千克每小时，枝条位采打的核桃采打机，其型号标注为4HCZ-300。
[bookmark: _Toc2229][bookmark: _Toc325896928][bookmark: _Toc148086680][bookmark: _Toc90102751][bookmark: _Toc148086675][bookmark: _Toc145748462]5 基本要求
[bookmark: _Toc325896929][bookmark: _Toc35850749][bookmark: _Toc454426416][bookmark: _Toc452449036][bookmark: _Toc14720][bookmark: _Toc178503364][bookmark: _Toc30038]5.1 申请方需补充提供的材料
除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供的文件资料：
a）产品规格表（见附录A）；
b）样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；
c）创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一或创新性评价意见）；
d）符合大纲要求的检验检测报告(如适用)；
e）符合大纲要求的实地试验验证报告(如适用)；
以上材料均需加盖制造商公章。
[bookmark: _Toc454426417][bookmark: _Toc444674735][bookmark: _Toc452449037][bookmark: _Toc4598][bookmark: _Toc23298][bookmark: _Toc35850750][bookmark: _Toc178503365][bookmark: _Toc90102753][bookmark: _Toc454426418][bookmark: _Toc452449038][bookmark: _Toc90102754][bookmark: _Toc148086682]5.2 样机确定
[bookmark: _Toc452449040][bookmark: _Toc454426421][bookmark: _Toc35850751][bookmark: _Toc198044424]样机由制造商无偿提供12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处或使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。
[bookmark: _Toc14713]5.3 生产量和销售量
申请鉴定的产品生产量和销售量均应不少于5台（套）。
[bookmark: _Toc2721][bookmark: _Toc178503366][bookmark: _Toc7162]5.4 仪器设备
所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或
校准且在有效期内。
[bookmark: _Toc6009][bookmark: _Toc13774]6 鉴定内容和方法
[bookmark: _Toc35850752][bookmark: _Toc454426422][bookmark: _Toc452449041][bookmark: _Toc32507][bookmark: _Toc24108]6.1 一致性检查
6.1.1 检查内容和方法
一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。
  表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法
	序号
	检查项目
	限制范围
	检查方法

	[bookmark: _Hlk177052247]1
	型号、名称
	一致
	核对

	2
	整机型式
	一致
	核对

	3
	采打型式
	一致
	核对

	4
	操纵方式
	一致
	核对

	5
	配套动力类型
	一致
	核对

	6
	配套动力额定功率（或标定功率）
	一致
	核对

	7
	配套动力额定转速（或标定转速）
	一致
	核对

	8
	蓄电池类型
	一致
	核对

	9
	蓄电池额定电压
	一致
	核对

	10
	蓄电池额定容量
	一致
	核对

	11
	整机外形尺寸（长宽高）
	允许偏差为5%
	测量（包容样机最小长方体的长、宽、高）

	12
	夹持（或捆绑）枝条直径范围
	一致
	核对

	注：整机外形尺寸测量时，样机停放在硬化检测场地上处于水平状态，可活动的部件均收起。


[bookmark: _Toc325899822][bookmark: _Toc325899289][bookmark: _Toc449605314]6.1.2判定规则
一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc452449042][bookmark: _Toc35850753][bookmark: _Toc32272][bookmark: _Toc3939][bookmark: _Toc454426423]6.2 创新性评价
[bookmark: _Toc89766190][bookmark: _Toc20313][bookmark: _Toc178503370][bookmark: _Toc35850754][bookmark: _Hlk48914293]6.2.1 评价方法
    创新性评价依据创新产品应用领域，采用资料审查、现场评价或专家评审等方式进行，评审方式按照附录B创新性材料核查表进行评价。
[bookmark: _Toc25040][bookmark: _Toc89766191][bookmark: _Toc35850755][bookmark: _Toc178503371]6.2.2 判定规则 
依据资料审查评审的，经审查该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
依据现场评价评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
依据专家评审的，经评审该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
[bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc19088][bookmark: _Toc35850756]6.3 安全性检查
适用地区性能试验包含安全性能、安全防护、安全信息、安全装备等试验项目。
[bookmark: _Toc89766193][bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc178503373]6.3.1 安全性能
6.3.1.1 驻车制动
该项测试仅适用于有自主行走能力的机具。样机以道路行驶状态，驶上坡度为25°的干硬坡道上后，制动停车，将变速器置于空挡，发动机熄火，保持5min，样机应能可靠驻车。试验应沿上、下坡两个方向分别进行。
6.3.1.2 操作者耳位噪声
测试场地应为平坦的土地或矮草地，离地高1.2m处风速不大于3m/s。测试期间要求背景噪声应比测量噪声级至少低10dB（A）。
测试时，样机原地不动，在发动机最大额定（或标定）转速下，工作部件完全运转，在采打状态最高挡位测量。检测时操作者身高1.75 m±0.05 m，处于正常操作状态，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢挡进行测量。左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB（A）以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测试结果。
[bookmark: _Toc178503374][bookmark: _Toc89766194][bookmark: _Toc26879]6.3.2 安全防护
[bookmark: _Toc178507428]6.3.2.1 外露的链条、轴系、带轮、链轮等传动件、回转部件应有安装防护装置。
6.3.2.2 操作人员的位置应安全可靠；发动机排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。
6.3.2.3 操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符合；所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。
6.3.2.4 蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及地面形成短路。
6.3.2.5 开关应灵敏、可靠；开关自如，不能因振动而自行接通或断开。
6.3.2.6 电气装置和电路应连接可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管。
6.3.3 安全信息
[bookmark: _Toc178503376][bookmark: _Toc89766196][bookmark: _Toc2794][bookmark: _Toc35850757]6.3.3.1 在操作者易于看到的位置应固定严禁在工作时触碰采打机头部的安全警示标志。
6.3.3.2 在采打机构处、燃油箱加油口、排气管出口、齿轮及链轮、链条啮合部件、散热器水箱盖口等危险部位的明显位置处应设置安全警示标志。
6.3.3.3 在操作者易于看到的位置应固定机具运转时不得打开或拆卸安全防护装置的安全警示标志。
6.3.3.4 对于采用蓄电池为动力的机具应使用安全警示标志描述下列危险：
a) 电池系统应远离热源、火源、避免阳光长时间直射，禁止将其放置于水中或高湿环境； 
b) 电池系统禁止擅自拆解，禁止与其他类型电池混用，禁止正负极用金属导体直接连接在一起，不应将电池系统与能够引起短路的物品接触和混放。
5.2.3.5 产品使用说明书应符合GB/T 9480的编制要求，应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现。
6.3.4 安全装备
6.3.4.1 机器应有能可靠切断动力的装置。
6.3.4.2 机器应有在运输状态下锁定运动部件的装置。
6.3.4.3 升降机构应有可靠锁定装置。
6.3.4.4 机具单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。
6.3.4.5 应有行车制动装置。
6.3.5 判定规则
安全性检查满足以上内容要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。安全性检查可采信制造商提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准等出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的安全性试验项目，且对应项目检查结果符合本大纲要求，否则不予采信。
[bookmark: _Toc35850758][bookmark: _Toc23671][bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc452449043][bookmark: _Toc444674741]6.4 适用地区性能试验
适用地区性能试验包含采净率、整枝采打时间、整树采打时间、采打效率等试验项目。
[bookmark: _Toc178503380][bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc89766199][bookmark: _Toc132448205][bookmark: _Toc454426427][bookmark: _Toc90102764][bookmark: _Toc148086689]6.4.1试验条件
[bookmark: _Toc89766200][bookmark: _Toc29615]6.4.1.1 试验对象
试验果树应在采打期。记录核桃树品种、树龄，测量树冠直径范围、树高。对于枝条为采打机，随机抽取3棵邻近且长势良好的果树，每棵果树抽取1枝长势良好且无损伤结果枝条作为代试验对象，测量记录距离果树主干15cm处树枝的最大直径（夹持部位直径应在样机说明书适用范围内）；对于树干位采打机，随机抽取3棵长势良好的果树作为试验对象，测量记录距离地面15cm处树干最大直径，夹持部位树体直径应在样机说明书适用范围内。
6.4.1.2 试验环境
试验地坡度应小于25°，地面干燥，林下杂草灌木等杂物应清理干净，作业时便于移动；天气无雨，风速小于1.0m/s。
6.4.1.3 样机状态
试验样机应根据核桃树品种、形态、大小等条件，调整样机状态至合适工作状态，空运转30min，试验样机应运转平稳，运动零部件动作应协调、准确。操作时动作灵活，无卡滞现象和异常声响。达到正常作业状态后，开始进行试验，操作人员应技术熟练。配套设施设备应符合说明书的规定。
[bookmark: _Toc178503381][bookmark: _Toc89766201][bookmark: _Toc1255]6.4.2 试验方法
[bookmark: _Toc178503382]6.4.2.1 采净率测定
[bookmark: _Toc178503383]采收作业完成后，收集采打下的果实，称量质量HC。收集在树上剩余果实，称量质量HSG，按公式（2）计算采净率CG，结果取三次测定的平均值。

                               (2)
式中：
CG——整树采净率；
HG——采打下的果实质量，单位为千克（kg）；
HSZ——剩余的果实质量，单位为千克（kg）。
6.4.2.2 采打时间测定
a） [bookmark: _Toc178503384]整枝采打时间
该项测试仅适用于枝条位采打机，测定从每根枝条开始采打到所标记分枝或枝条无可见果实掉落为止的整枝采打时间TZt，测量结果取3根枝条测定的平均值。
b） 整树采打时间
该项测试仅适用于树干位采打机，测定从开始采打到整树无可见果实掉落为止的整树采打时间TS，测量结果取3棵树测定的平均值。
6.4.2.3 采打效率测定
测定采打3次作业的总时间TZ，总时间TZ为采打机树间转场时间、采打前安装时间、采打时间、采打后拆卸时间的总和；测定在总时间TZ内通过采打机从核桃树上采打下的核桃果质量总和MZ，按公式（3）计算采打效率N。

                                    (3)
式中：
N——采打效率，kg/h；
TZ——采打3棵树的总时间TZ，h；
MZ——总时间TZ内采打下的核桃果质量总和MZ，kg。
6.4.3 判定规则
适用地区性能满足以上内容要求时，适用地区性能检查结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能检查结论为不符合大纲要求。适用地区性能评价可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告或实地试验验证报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的适用地区性能试验项目，且对应项目检测结果不低于本大纲要求，否则不予采信。
[bookmark: _Toc26280][bookmark: _Toc35850759][bookmark: _Toc19463]6.5 综合判定规则
6.5.1 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

表2  综合判定表
	[bookmark: _Toc325896953][bookmark: _Toc449605318][bookmark: _Toc10386344]一级指标
	二级指标

	
	序号
	项目
	单位
	要求

	一致性检查
	1
	见表1
	/
	符合本大纲表1要求

	创新性评价
	1
	见附录B
	/
	符合本大纲附录B要求

	安全性检查
	1
	安全性能
	驻车制动
	/
	符合本大纲6.3.1.1要求

	
	
	
	操作者耳位噪声
	dB（A）
	≤95

	
	2
	安全防护
	[bookmark: OLE_LINK4]/
	符合本大纲6.3.2要求

	
	3
	安全信息
	/
	[bookmark: OLE_LINK5]符合本大纲6.3.3要求

	
	4
	安全装备
	/
	符合本大纲6.3.4要求

	适用地区
性能
	1
	采净率
	/
	≥90%

	
	2
	整枝采打时间
	s
	≤300

	
	3
	整树采打时间
	s
	≤300

	
	4
	采打效率
	kg/h
	不小于企业明示值


[bookmark: _Toc89766206][bookmark: _Toc11802][bookmark: _Toc178503391]6.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。
[bookmark: _Toc12529][bookmark: _Toc89766207][bookmark: _Toc17403]
附 录 A 
（规范性附录）
产品规格表
	[bookmark: _Toc15702][bookmark: _Toc89766208]序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	型号、名称
	/
	

	2
	整机型式
	
	枝条位采打   树干位采打

	3
	采打方式
	/
	梳刷式 夹持振动式 其他   

	4
	操纵方式
	/
	手动 遥控 其他   

	5
	配套动力类型
	/
	电动机 汽油机 柴油机 其他   

	6
	配套动力额定功率（或标定功率）
	kW
	

	7
	配套动力额定转速（或标定转速）
	r/min
	

	8
	蓄电池类型
	/
	□铅酸电池 镍镉电池 □锂电池 镍氢电池 其他   

	9
	蓄电池额定电压
	V
	

	10
	蓄电池额定容量
	A▪h
	

	11
	整机外形尺寸（长宽高）
	mm
	

	12
	夹持（或捆绑）枝条直径范围
	mm
	

	注1：根据机具结构功能选择适用项目填写，不适用的项目可填写“/”。
注2：整机外形尺寸测量时，样机停放在硬化检测场地上处于水平状态，可活动的部件均收起。



制造商负责人：                           （公章）                             年   月   日
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[bookmark: （规范性附录）][bookmark: _bookmark15][bookmark: 创新性材料核查表]（规范性附录） 
创新性材料核查表
企业名称：	产品型号名称：

创新性材料类型：□发明专利    □实用新型专利   □新产品鉴定证书或科技成果评价报告   □科技查新报告  
其他名称： 	               

颁发机构：	颁发时间：	文件编号：

	序号
	核查项目
	要	求
	核查结果
	单项判定

	1
	产品与文件资料相关性
	创新性材料内容应与申请产品相关。
	
	

	2
	生产企业信息
	创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。
	
	

	3
	产品型号名称
	创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。所获得的专利应实际应用在申报专项鉴定的产品中。
	
	

	4
	创新性描述
	应具有创新性评价内容。
	
	

	综合判定
	



核查人：	确认人：
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