附件2

高性能播种机补贴额一览表

| 机具  大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 基本配置与参数要求 | 中央资金最高补贴额（元） | 适用作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行指夹式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数2、3行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 1500 | 玉米 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行指夹式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数4、5行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 2500 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上指夹式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数≥6行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 5200 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行气力式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数2、3行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 1900 | 通用 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行气力式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数4、5行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 3100 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上气力式高性能单粒（精密）播种机 | 播种行数≥6行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端 | 6400 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行指夹式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数2、3行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 1800 | 玉米 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行指夹式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数4、5行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 2700 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上指夹式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数≥6行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 5700 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 2-3行气力式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数2、3行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 2200 | 通用 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行气力式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数4、5行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 3300 |
| 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上气力式高性能单粒（精密）免耕播种机 | 播种行数≥6行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单  体独立同步仿形；独立防缠绕式破茬清垄机构；配置播种作业监测终端 | 6800 |