附件1

农机作业远程监测终端报名条件

参加田间试验验证的农机作业远程监测终端，其数据必须对广西农机信息化管理平台开放，且满足如下条件：

一、农机作业远程监测终端技术要求参照如下标准或规范执行：

（一）NY/T 4613-2025《农机作业北斗监测终端技术条件》

（二）NY/T 3892-2021《农机作业远程监测管理平台数据交换技术规范》

（三）新版大纲《农机耕整地北斗作业监测终端》

（四）新版大纲《农机播种北斗作业监测终端》

二、需提供有资质的检验检测机构出具的BDS系统工作能力检验报告。

三、具有无线电发射设备型号核准证（SRRC认证）或电信设备进网许可证（CTA认证）。

四、已获得《数据传输协议对接证明函》（附件6）。