关于贵州省2024—2026年农机购置与应用补贴额
一览表（第五批）中央补贴额及
调整油菜脱粒机档次的公示

按照部省农机购置补贴政策有关规定，我厅制定了《贵州省2024-2026年农机购置与应用补贴额一览表（第五批）》，并调整《贵州2024-2026年贵州农机购置与应用补贴额一览表（第四批）》脱粒机品目生产率100kg/h及以上油菜脱粒机分类分档、基本配置和参数及中央补贴额，现予公示。
公示时间：2026年7月16日-23日。公示期间如有意见，请书面反映至省农业农村厅农业机械化管理处，反映意见应真实客观、实事求是，并注明真实姓名及联系方式（单位须加盖公章）。

联系人：于尧 
联系电话：0851-85289706
邮箱：gznj0851@163.com

贵州省农业农村厅农业机械化管理处
2026年7月16日

附件：1.贵州省2024-2026年农机购置与应用补贴额一览表（第五批）
2.脱粒机品目生产率100kg/h及以上油菜脱粒机档次调整一览表
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附件1
《贵州省2024-2026年农机购置与应用补贴额一览表》（第五批）
12大类 22小类 30品目

	序号
	机具大类
	机具小类
	机具品目
	分档名称
	基本配置和参数
	中央补贴额（元）

	1
	耕整地机械
	整地机械
	镇压器
	自走式镇压机
	结构型式:自走式;工作幅宽≥1.7m(可调);镇压器型式:胶镇压辊;镇压辊材质:橡胶辊;功率≥20马力;结构质量≥850kg
	3000

	2
	耕整地机械
	耕整地联合作业机械（可含施肥功能）
	联合整地机
	2.5m及以上联合整地机
	作业幅宽＞2.5m
	2100

	3
	耕整地机械
	耕整地联合作业机械（可含施肥功能）
	联合整地机
	2-2.5m单轴联合整地机
	2m≤作业幅宽<2.5m
	1400

	4
	种植施肥机械
	种子播前处理和育苗机械设备
	苗床用土粉碎机
	生产率≥4t/h苗床处理设备
	配套动力≥3kW,生产率≥4t/h,含电机、破碎装置、筛选装置
	700

	5
	种植施肥机械
	播种机械（可含施肥功能）
	铺膜（带）播种机
	2行及以下铺膜播种机
	播种行数≤2行
	960

	6
	种植施肥机械
	播种机械（可含施肥功能）
	铺膜（带）播种机
	3-5行铺膜播种机
	3行≤播种行数≤5行
	1600

	7
	种植施肥机械
	施肥机械
	施肥机
	14.7kW及以上施肥机
	配套动力≥14.7kW
	300

	8
	田间管理机械
	修剪防护管理机械
	农用升降作业平台
	举升负载量200kg及以上自走式果园作业平台
	剪叉式或液压导轨式升降机构,举升负载量＞200kg,履带自走式,配套功率≥3kW
	2900

	9
	收获机械
	糖料作物收获机械
	甘蔗割铺（集条、集堆）机
	功率≥18kW自走式甘蔗割铺机
	自走式；履带式；功率≥18kW,纯工作小时生产率≥0.12hm²/h
	25000

	10
	收获机械
	糖料作物收获机械
	甘蔗割铺（集条、集堆）机
	40kW及以上自走式甘蔗割堆机
	结构型式:自走式,功率≥40kW,纯工作小时生产率≥0.12hm²/h或10t/h,具有集(卸)蔗装置,额定堆放量(额定收集质量)≥200kg,具有普通驾驶室
	50000

	11
	收获机械
	糖料作物收获机械
	甘蔗收集搬运机
	牵引式、收集厢接料收集厢举升卸料式甘蔗田间收集搬运机
	额定装载质量≥4t;结构型式:牵引式,收集厢接料收集厢举升卸料式;收集厢总容积≥10m³;与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机
	7000

	12
	收获机械
	糖料作物收获机械
	甘蔗收集搬运机
	牵引式、抓具收集抓具举升卸料式甘蔗田间收集搬运机
	额定装载质量≥4t;结构型式:牵引式,抓具收集抓具举升卸料式;最大抓取宽度≥9000mm;与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机
	7000

	13
	收获机械
	糖料作物收获机械
	甘蔗联合收获机
	90kW及以上切段式甘蔗联合收割机
	切段式;功率≥90kW;最小额定喂入量≥2.5kg/s
	200000

	14
	收获机械
	果菜茶烟草药收获机械
	果类收获机
	1-2m自走辣椒收获机
	自走式；1m≤工作幅宽＜2m；发动机功率＞9Kw
	12500

	15
	收获机械
	果菜茶烟草药收获机械
	果类收获机
	1-2m自走辣椒联合收获机
	自走式；联合收获；1m≤工作幅宽＜2m；发动机功率＞48Kw
	50000

	16
	设施种植机械
	食用菌生产设备
	菌料灭菌设备
	7m³以上卧式灭菌锅
	设计温度≥147°设计压力≥0.17MPa,容积＞7m³
	7500

	17
	设施种植机械
	食用菌生产设备
	菌料混合机
	混合容积2m³及以上混合机
	结构形式:卧式;混合容积≥2m³
	3300

	18
	种植业废弃物处理设备
	农作物废弃物处理设备
	生物质气化设备
	200kW及以上沼气发电机组
	额定功率≥200kW;气缸数≥12
	46000

	19
	种植业废弃物处理设备
	农作物废弃物处理设备
	秸秆压块（粒、棒）机
	0.5—1t/h压块机
	0.5t/h≤生产率＜1t/h
	3000

	20
	种植业废弃物处理设备
	农作物废弃物处理设备
	秸秆压块（粒、棒）机
	1—2t/h压块机
	1t/h≤生产率＜2t/h
	4500

	21
	种植业废弃物处理设备
	农作物废弃物处理设备
	秸秆压块（粒、棒）机
	2t/h及以上压块机
	生产率≥2t/h
	6000

	22
	饲料（草）收获加工运输设备
	饲料（草）收获机械
	搂草机
	4.5m及以上侧向旋转式或滚筒式搂草机
	搂幅宽度≥4.5m;旋转式；滚筒式；手动折叠式或侧向指盘式
	2000

	23
	饲料（草）收获加工运输设备
	饲料（草）搬运机械
	饲草捆收集机
	29.4kW及以上抓草机
	配套动力≥29.4kW;与拖拉机配套的抓草机
	5000

	24
	饲料（草）收获加工运输设备
	饲料（草）加工机械
	饲料膨化机
	500kg/h及以上的秸秆膨化机
	膨化率≥95%,生产率≥500kg/h
	600

	25
	畜禽养殖机械
	畜禽养殖成套设备
	蜜蜂养殖设备
	王浆挖浆机
	挖浆速度：30次/min;单台基条王浆残留量：≤1g
	2000

	26
	畜禽养殖机械
	畜禽养殖消杀防疫机械
	药浴机
	浴池尺寸4.5m²及以上牲畜药浴机
	有药液回收装置,浴池尺寸4.5m²及以上牲畜药浴机
	3600

	27
	畜禽养殖机械
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪便翻堆设备
	横向跨度≥10m有机废弃物发酵翻(堆)机(配套动力为电机)
	电机总功率≥12kw;工作部件可纵横向移动，横向跨度≥10m;抛翻深度≥1.3m；生产率≥200³/h
	30000

	28
	畜禽养殖机械
	畜禽粪污资源化利用设备
	沼液沼渣抽排设备
	1.5—2.2kW非自走式沼液沼渣抽排设备
	形式:非自走式;带刀带磨碎盘;含电机,1.5kW≤功率<2.2kW;流量≥10m³/h
	200

	29
	畜禽养殖机械
	畜禽粪污资源化利用设备
	沼液沼渣抽排设备
	2.2kW及以上非自走式沼液沼渣抽排设备
	形式:非自走式;带刀带磨碎盘;含电机,功率≥2.2kW;流量≥10m³/h
	360

	30
	畜禽养殖机械
	病死畜禽储运及处理设备
	病死畜禽处理设备
	容积0.5—1m³病死畜禽处理设备（多片非连续式结构刀具）
	多片非连续式结构刀具;有切割粉碎功能;0.5m³≤容积＜1m³;配备尾气处理装置
	22800

	31
	畜禽养殖机械
	病死畜禽储运及处理设备
	病死畜禽处理设备
	容积1—2m³病死畜禽处理设备
	多片非连续式结构刀具;有切割粉碎功能;1m³≤容积＜2m³;配备尾气处理装置
	38000

	32
	畜禽养殖机械
	病死畜禽储运及处理设备
	病死畜禽处理设备
	容积2m³及以上病死畜禽处理设备
	多片非连续式结构刀具;有切割粉碎功能;容积≥2m³;配备尾气处理装置
	44400

	33
	种子初加工机械
	种子初加工机械
	种子清选机
	生产率3—5t/h种子清选机
	3t/h≤生产率<5t/h种子清选机，清选方式:风筛、重力、窝眼、复式
	1800

	34
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	粮食清选机
	生产率25t/h及以上风筛清选机
	筛选方式:风筛式,生产率≥25t/h
	5500

	35
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	磨粉机
	磨辊长度40—60cm磨粉机
	40cm≤磨辊长度＜60cm,含动力
	3900

	36
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	水果打蜡机
	生产率≥3t/h的打蜡机
	生产率≥3t/h;带提升机构、清洗烘干机、打蜡机
	20000

	37
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	干坚果脱壳机
	辊筒式干坚果脱壳机
	破壳装置结构型式:辊筒式;破壳装置电机功率≥0.75kW
	200

	38
	果菜茶初加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬去籽（核）机
	莲子通芯机
	生产率≥20kg/h,配套电机总功率≥0.5kW
	4600

	39
	果菜茶初加工机械
	茶叶初加工机械
	茶叶压扁机
	工作尺寸60cm以上茶叶压扁机
	台面尺寸60×60cm以上
	1550

	40
	设施环境控制设备
	设施环境控制设备
	拉幕（卷帘）设备
	50m及以上电动卷帘机
	卷轴长度≥50m，卷轴直径≥60mm,含电机、减速器、支架
	200







附件2
脱粒机品目生产率100kg/h及以上油菜脱粒机档次调整一览表
	机具大类
	机具小类
	机具品目
	分档名称
	基本配置和参数
	中央补贴额（元）

	
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后

	收获机械
	粮食作物收获机械
	油料作物收获机械
	脱粒机
	油菜收获机
	生产率100kg/h及以上油菜脱粒机
	油菜脱粒机
	生产率≥100kg/h；脱粒滚筒长度≥800mm
	带切碎装置、清选装置；脱粒滚筒长度≥680mm
	350
	300




