附件1

《贵州省2024-2026年农机购置与应用补贴额一览表》（第五批）

12大类 22小类 30品目

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	基本配置和参数	中央补贴额（元）
1	耕整地机械	整地机械	镇压器	自走式镇压机	结构型式:自走式;工作幅宽≥1.7m(可调);镇压器型式:胶镇压辊;镇压辊材质:橡胶辊;功率≥20马力;结构质量≥850kg	3000
2	耕整地机械	耕整地联合作业机械（可含施肥功能）	联合整地机	2.5m及以上联合整地机	作业幅宽＞2.5m	2100
3	耕整地机械	耕整地联合作业机械（可含施肥功能）	联合整地机	2-2.5m单轴联合整地机	2m≤作业幅宽<2.5m	1400
4	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	苗床用土粉碎机	生产率≥4t/h苗床处理设备	配套动力≥3kW,生产率≥4t/h,含电机、破碎装置、筛选装置	700
5	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	铺膜（带）播种机	2行及以下铺膜播种机	播种行数≤2行	960
6	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	铺膜（带）播种机	3-5行铺膜播种机	3行≤播种行数≤5行	1600
7	种植施肥机械	施肥机械	施肥机	14.7kW及以上施肥机	配套动力≥14.7kW	300
8	田间管理机械	修剪防护管理机械	农用升降作业平台	举升负载量200kg及以上自走式果园作业平台	剪叉式或液压导轨式升降机构,举升负载量＞200kg,履带自走式,配套功率≥3kW	2900
9	收获机械	糖料作物收获机械	甘蔗割铺（集条、集堆）机	功率≥18kW自走式甘蔗割铺机	自走式；履带式；功率≥18kW,纯工作小时生产率≥0.12hm²/h	25000
10	收获机械	糖料作物收获机械	甘蔗割铺（集条、集堆）机	40kW及以上自走式甘蔗割堆机	结构型式:自走式,功率≥40kW,纯工作小时生产率≥0.12hm²/h或10t/h,具有集(卸)蔗装置,额定堆放量(额定收集质量)≥200kg,具有普通驾驶室	50000
11	收获机械	糖料作物收获机械	甘蔗收集搬运机	牵引式、收集厢接料收集厢举升卸料式甘蔗田间收集搬运机	额定装载质量≥4t;结构型式:牵引式,收集厢接料收集厢举升卸料式;收集厢总容积≥10m³;与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机	7000
12	收获机械	糖料作物收获机械	甘蔗收集搬运机	牵引式、抓具收集抓具举升卸料式甘蔗田间收集搬运机	额定装载质量≥4t;结构型式:牵引式,抓具收集抓具举升卸料式;最大抓取宽度≥9000mm;与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机	7000
13	收获机械	糖料作物收获机械	甘蔗联合收获机	90kW及以上切段式甘蔗联合收割机	切段式;功率≥90kW;最小额定喂入量≥2.5kg/s	200000
14	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	果类收获机	1-2m自走辣椒收获机	自走式；1m≤工作幅宽＜2m；发动机功率＞9Kw	12500
15	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	果类收获机	1-2m自走辣椒联合收获机	自走式；联合收获；1m≤工作幅宽＜2m；发动机功率＞48Kw	50000
16	设施种植机械	食用菌生产设备	菌料灭菌设备	7m³以上卧式灭菌锅	设计温度≥147°设计压力≥0.17MPa,容积＞7m³	7500
17	设施种植机械	食用菌生产设备	菌料混合机	混合容积2m³及以上混合机	结构形式:卧式;混合容积≥2m³	3300
18	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	生物质气化设备	200kW及以上沼气发电机组	额定功率≥200kW;气缸数≥12	46000
19	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	0.5—1t/h压块机	0.5t/h≤生产率＜1t/h	3000
20	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	1—2t/h压块机	1t/h≤生产率＜2t/h	4500
21	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	2t/h及以上压块机	生产率≥2t/h	6000
22	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	搂草机	4.5m及以上侧向旋转式或滚筒式搂草机	搂幅宽度≥4.5m;旋转式；滚筒式；手动折叠式或侧向指盘式	2000
23	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）搬运机械	饲草捆收集机	29.4kW及以上抓草机	配套动力≥29.4kW;与拖拉机配套的抓草机	5000
24	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）加工机械	饲料膨化机	500kg/h及以上的秸秆膨化机	膨化率≥95%,生产率≥500kg/h	600
25	畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	王浆挖浆机	挖浆速度：30次/min;单台基条王浆残留量：≤1g	2000
26	畜禽养殖机械	畜禽养殖消杀防疫机械	药浴机	浴池尺寸4.5m²及以上牲畜药浴机	有药液回收装置,浴池尺寸4.5m²及以上牲畜药浴机	3600
27	畜禽养殖机械	畜禽粪污资源化利用设备	畜禽粪便翻堆设备	横向跨度≥10m有机废弃物发酵翻(堆)机(配套动力为电机)	电机总功率≥12kw;工作部件可纵横向移动，横向跨度≥10m;抛翻深度≥1.3m；生产率≥200³/h	30000
28	畜禽养殖机械	畜禽粪污资源化利用设备	沼液沼渣抽排设备	1.5—2.2kW非自走式沼液沼渣抽排设备	形式:非自走式;带刀带磨碎盘;含电机,1.5kW≤功率<2.2kW;流量≥10m³/h	200
29	畜禽养殖机械	畜禽粪污资源化利用设备	沼液沼渣抽排设备	2.2kW及以上非自走式沼液沼渣抽排设备	形式:非自走式;带刀带磨碎盘;含电机,功率≥2.2kW;流量≥10m³/h	360
30	畜禽养殖机械	病死畜禽储运及处理设备	病死畜禽处理设备	容积0.5—1m³病死畜禽处理设备（多片非连续式结构刀具）	多片非连续式结构刀具;有切割粉碎功能;0.5m³≤容积＜1m³;配备尾气处理装置	22800
31	畜禽养殖机械	病死畜禽储运及处理设备	病死畜禽处理设备	容积1—2m³病死畜禽处理设备	多片非连续式结构刀具;有切割粉碎功能;1m³≤容积＜2m³;配备尾气处理装置	38000
32	畜禽养殖机械	病死畜禽储运及处理设备	病死畜禽处理设备	容积2m³及以上病死畜禽处理设备	多片非连续式结构刀具;有切割粉碎功能;容积≥2m³;配备尾气处理装置	44400
33	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率3—5t/h种子清选机	3t/h≤生产率<5t/h种子清选机，清选方式:风筛、重力、窝眼、复式	1800
34	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上风筛清选机	筛选方式:风筛式,生产率≥25t/h	5500
35	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	磨粉机	磨辊长度40—60cm磨粉机	40cm≤磨辊长度＜60cm,含动力	3900
36	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	水果打蜡机	生产率≥3t/h的打蜡机	生产率≥3t/h;带提升机构、清洗烘干机、打蜡机	20000
37	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	干坚果脱壳机	辊筒式干坚果脱壳机	破壳装置结构型式:辊筒式;破壳装置电机功率≥0.75kW	200
38	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬去籽（核）机	莲子通芯机	生产率≥20kg/h,配套电机总功率≥0.5kW	4600
39	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶压扁机	工作尺寸60cm以上茶叶压扁机	台面尺寸60×60cm以上	1550
40	设施环境控制设备	设施环境控制设备	拉幕（卷帘）设备	50m及以上电动卷帘机	卷轴长度≥50m，卷轴直径≥60mm,含电机、减速器、支架	200

附件2

脱粒机品目生产率100kg/h及以上油菜脱粒机档次调整一览表

机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	基本配置和参数	中央补贴额（元）
调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
收获机械	粮食作物收获机械	油料作物收获机械	脱粒机	油菜收获机	生产率100kg/h及以上油菜脱粒机	油菜脱粒机	生产率≥100kg/h；脱粒滚筒长度≥800mm	带切碎装置、清选装置；脱粒滚筒长度≥680mm	350	300