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河北省农机购置与应用补贴“优机”
成本效益评价制度

为贯彻落实农业农村部“优机优补”“有进有出”政策要求，科学引导农机购置与应用补贴资金投向，切实降低农业生产成本、提高农业生产效率，制定本制度。
一、总则
制度目标‌：以降低农业生产成本、提高农业生产效率为核心，建立科学化、动态化的农机具成本效益评价体系，推动相关机具进入“优机优补”补贴范围，实现农机补贴资金效益最大化，确保农民种粮收益稳定提升。
适用范围‌：纳入“优机优补”范围的优机。
调整原则：建立评价机制，实现动态调整。
二、评价指标体系
（一）技术性能指标（40分）
1.智能化和信息化水平：无智能功能(0—5分)；有基础监测、自动控制等功能(6—10分)；有智能决策、数据互联功能(11—15分)。
2.作业精度与质量：满足基本作业，精度一般(0—5分)；精度较高，损失率/误差低(6—10分)；高精度，显著优于行业标准(11—15分)。
3.技术创新性与专利：无专利，常规技术(0—5分)；实用新型专利(6—8分)；核心技术发明专利(9—10分)。
（二）经济效益（30分）
1.作业效率：效率低于行业平均(0分)；达到行业平均或略高于行业平均(1—5分)；效率翻倍或革命性提升(6—10分)。
2.节本能力：评估种子、化肥、农药、燃油等投入成本的程度。高于行业平均(0分)；达到行业平均或略低于行业平均(1—5分)；显著低于行业平均(6—10分)。
3.故障率：故障率高(0分)；故障率一般(1—5分)；故障率低，耐用性好(6—10分)。
（三）社会效益（30分）
1.对粮食/农产品安全的贡献：通用机型(0—5分)；能应对特定农艺或恶劣工况(6—10分)；对关键作物单产有明显提升作用(11—15分)。
2.节能减排效果：符合国标(0—5分)；能耗/排放显著低于国标(6—10分)；采用新能源（电动、氢能等），近零排放(11—15分)。
三、评价结果运用
综合得分=用户打分×0.4＋行业专家打分×0.3＋管理部门打分×0.3
[bookmark: OLE_LINK2]（一）综合得分≥85分：保留“优机优补”目录。
综合得分70—84分：保留一年资格，第二年得分低于85分，直接退出。
综合得分＜70分：退出“优机优补”范围。
（二）探索直接采信有资质的第三方机构抽查检测结果试点，或用户回访，严惩数据造假行为，对存在数据造假企业按照《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法》及相关文件规定处理。

附件：“优机优补”机具评价表


附件
“优机”成本效益评价打分表
生产企业：                   型号名称：          
	评价  类别
	评价指标
	评分标准
	得分

	技术
性能
（40分）
	智能化和   信息化水平
	(0—5分) 无智能功能；(6—10分) 有基础监测、自动控制等功能；(11—15分) 有智能决策、数据互联功能。
	

	
	作业精度   与质量
	(0—5分)满足基本作业，精度一般；(6—10分) 精度较高，损失率/误差低；(11—15分) 高精度，显著优于行业标准。
	

	
	技术创新性  与专利
	(0—5分) 无专利，常规技术；(6—8分) 实用新型专利；(9—10分) 核心技术发明专利。
	

	经济
效益
（30分）
	作业效率
	(0分) 效率低于行业平均；(1—5分) 达到行业平均或略高于行业平均；(6—10分) 效率翻倍或革命性提升。
	

	
	节本能力
	评估种子、化肥、农药、燃油等投入成本的程度。(0分) 高于行业平均；(1—5分) 达到行业平均或略低于行业平均；(6—10分) 显著低于行业平均。
	

	
	故障率
	(0分) 故障率高；(1—5分) 故障率一般；(6—10分) 故障率低，耐用性好。
	

	社会
效益
（30分）
	对粮食/农产品安全的贡献
	(0—5分) 通用机型；(6—10分) 能应对特定农艺或恶劣工况；(11—15分) 对关键作物单产有明显提升作用。
	

	
	节能减排效果
	(0—5分) 符合国标；(6—10分) 能耗/排放显著低于国标；(11—15分) 采用新能源（电动、氢能等），近零排放。
	

	总  分
	


“优机”成本效益评价得分表
所属品目：
	生产  企业
	型号名称
	单项打分
	综合  得分
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	行业  专家
	管理  部门
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评价结果运用
	综合得分=用户打分×0.4＋行业专家打分×0.3＋管理部门打分×0.3
1.综合得分≥85分：保留“优机优补”目录。
2.综合得分70—84分：保留一年资格，第二年得
分低于85分，直接退出。
3.综合得分＜70分：退出“优机优补”范围。






