附件1
吉林省农机购置与应用补贴投档

机具现场演示评价承诺书

1.我企业完全了解农机购置与应用补贴有关政策，自愿参与吉林省农机购置与应用补贴政策实施，严格遵守吉林省农机购置与应用补贴政策，保证实际补贴机具主要技术参数、配置、材质、安装标准等与检验报告及投档时所提交的机具信息相符。

2.严格遵守吉林省农机购置与应用补贴政策，在规定时限前完成现场演示评价，对实地演示的安全性、真实性负全部责任，并自行承担运输、装卸、人工等费用。

3.如我公司产品现场验证评价不通过，或未按时开展现场验证，承诺将由我公司负责退回相应产品的全部补贴资金。

4.严格遵守农业农村部、财政部《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》等有关文件要求，如因违规给国家或购机者造成损失的，承诺自愿承担相应损失和接受相应的处罚。

企业全称（加盖公章）：

代表人（签字）：

                               年   月   日

附件2

吉林省农机购置与应用补贴投档机具
高性能免耕单粒（精密）播种机

现场演示评价申请表

                          填写日期：   年    月    日

	机具型号
	
	所属品目
	

	牵引动力需求
	
	投档编号
	

	生产企业名称
	（公章）                       
	联系人
	

	
	
	电  话
	

	基本配置与参数
	1.结构型式：

2.排种器数量：

3.排种器型式：

4.作业速度：

5.仿形方式：

6.镇压机构配置方式：

7.镇压强度调节方式：

8.破茬清垄工作部件配置方式：

9.播种作业监测终端：
10.整机质量：

	吉林省市场销售单价（万元）
	


注：1.此表每个型号产品填写1份，未加盖公章按无效处理。

2.演示现场牵引动力配备704拖拉机，对牵引动力有特殊需求的，在“牵引动力需求”中标明。

3.“基本配置与参数”内容参考“补贴一览表”基本配置和参数要求。
附件3

吉林省农机购置与应用补贴投档机具四轮

驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机

现场演示评价申请表

                          填写日期：   年    月    日

	拖拉机型号
	
	所属品目
	

	最小使用质量
	kg
	投档编号
	

	生产企业名称
	（公章）                       
	联系人
	

	
	
	电  话
	

	基本配置与参数
	1.驱动方式：□四轮驱动
2.主变速换挡方式：
□机械有级挡 □动力换挡，   挡/速 □无级变速
3.副变速换挡方式：
□机械有级挡  □动力换挡，   挡/区段  □Hi-Lo挡

□动力换向（配置湿式离合器、电液比例阀控制、动力换向器） 

□无级变速   □无
4.智能控制：□电液控制三点悬挂装置
□电液控制四轮驱动 □电液控制动力输出轴

□电液控制多路阀  □电液控制液压转向
5.辅助驾驶系统型号/型式/生产厂：
6.辅助驾驶系统采用北斗信号：□是

7.发动机型号/标定功率（kW）：
8.最小使用比质量（kW /kg）：

	吉林省市场销售单价（万元）
	


注：1.此表每个型号产品填写1份，未加盖公章按无效处理。 

2.“基本配置与参数”内容参考“补贴一览表”基本配置和参数要求。
附件4

吉林省农机购置与应用补贴投档机具高性能

免耕单粒（精密）播种机现场演示评价表
	生产企业名称
	

	机具型号名称
	
	投档编号
	

	所投档次
	

	鉴定证书编号
	

	鉴定机构名称
	

	验证样机编号
	
	生产日期
	

	现场验证地点
	
	现场验证时间
	

	产品主要一致性项目

	项目
	投档技术参数
	要求
	验证结果
	说明

	结构型式
	
	一致
	
	

	排种器数量
	
	一致
	
	

	仿形方式
	
	一致
	
	

	镇压机构配置方式
	
	一致
	
	

	破茬清垄工作部件配置方式
	
	一致
	
	

	播种作业监测终端型号
	
	一致
	
	

	播种作业监测终端生产企业
	
	一致
	
	

	整机质量（kg）
	
	允许误差5%

附件4第2项
	
	

	监测终端现场验证

	行走轨迹定位功能
	□具备     □不具备

	远程数据传输功能
	□具备     □不具备

	缺种报警功能
	□具备     □不具备

	现场验证结论
	□通过     □不通过

	评价人员签字
	

	备注
	“产品主要一致性项目”中验证结果符合要求的在“验证结果”栏中打“√”，否则写明具体内容，整机质量实测数记“说明”栏中；单项判定合格的填“+”，不合格的填“-”。

原推广鉴定报告技术规格中有整机质量时，主要一致性项目中整机质量项填写报告数，并在“说明”栏中说明。

“产品主要一致性项目”单项判定全部合格且“监测终端现场验证”所有项目均为“具备”的“现场验证结论”为通过，否则为不通过。


注：此表内容由企业投档信息生成，无需企业填写。评价内容由专家组确定，仅供企业参考，如有变动不另行通知。
附件5

吉林省农机购置与应用补贴投档机具四轮

驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机

现场演示评价表
	生产企业名称
	

	拖拉机型号名称
	
	投档编号
	

	所投档次
	

	鉴定证书编号
	

	鉴定机构名称
	

	验证样机编号
	
	生产日期
	

	现场验证地点
	
	现场验证时间
	

	产品主要一致性项目

	项目
	投档技术参数
	要求
	验证结果
	说明

	驱动方式
	
	一致
	
	

	主变速换挡方式
	
	一致
	
	

	副变速换挡方式
	
	一致
	
	

	电液控制三点悬挂装置
	
	一致
	
	

	其它电液控制装置
	
	一致
	
	

	辅助驾驶系统型号
	
	一致
	
	

	辅助驾驶系统型式
	
	一致
	
	

	辅助驾驶系统生产厂
	
	一致
	
	

	辅助驾驶系统现场验证

	行走轨迹规划功能
	□具备     □不具备

	辅助驾驶掉头/转向
	□具备     □不具备

	辅助驾驶直线行驶
	□具备     □不具备

	现场验证结论
	□通过     □不通过

	评价人员签字
	

	备注
	“产品主要一致性项目”中验证结果符合要求的在“验证结果”栏中打“√”，否则写明具体内容；单项判定合格的填“+”，不合格的填“-”。
“产品主要一致性项目”单项判定全部合格且“辅助驾驶系统现场验证”所有项目均为“具备”的“现场验证结论”为通过，否则为不通过。
全部项目需由企业技术人员向现场评价人员实际操作演示功能；辅助驾驶系统验证时，按规定路线（除直线行驶外，至少含两次掉头、一次转向），企业技术人员操作完成行驶路线。


注：此表内容由企业投档信息生成，无需企业填写。评价内容由专家组确定，仅供企业参考，如有变动不另行通知。


